{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Seite 1","Seite 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Seite 1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[11,1,12,4],[13,1,13,4],[6,1,6,4],[8,1,8,8],[7,5,7,8],[7,1,7,4],[15,5,15,8],[16,5,16,8],[43,5,43,8],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[33,1,33,3],[19,5,19,8],[20,5,20,8],[16,1,16,4],[35,5,35,8],[36,5,36,8],[40,5,40,8],[41,5,41,8],[42,5,42,8],[6,5,6,8],[45,1,45,3],[14,1,14,4],[46,1,52,8],[34,1,34,3],[22,1,29,8],[33,5,33,8],[34,5,34,8],[18,5,18,8],[20,1,20,4],[15,1,15,4],[19,1,19,4],[9,1,9,8],[11,5,12,8],[13,5,13,8],[14,5,14,8]]}
[]
[null,"Ersatzbeschaffung WD-Ausrüstung"]
[null," LFV Steiermark"]
[null,"Ausgabe 2025"]
[]
[]
[]
[null,"Freiwillige Feuerwehr (Betriebsfeuerwehr)",null,null,null,"Instanznummer"]
[]
[null,"Dgrd, Vorname, Name, Stab. Nr. des Tauchers"]
[]
[null,"Erforderliche Kurse",null,null,null,"Kurs absolviert am:"]
[]
[null,"Taucher-Lehrgang I"]
[null,"Taucher-Lehrgang II"]
[null,"Taucher-Lehrgang III"]
[null,"Lehrgang für Taucher mit Trockentauchanzügen"]
[]
[null,null,null,null,null,"Datum:"]
[null,"Letzter Leistungsnachweis"]
[null,"Letzte Tauchtauglichtkeit"]
[]
[null,"Nach positiver Prüfung der Ersatzbeschaffungsmeldung erfolgt die Einleitung der Beschaffung durch den Landesfeuerwehrverband Steiermark.                                                                                                                                                                     Mit Übernahme der Wasserdienstausrüstung durch die Feuerwehr geht die übergebene Ausrüstung L E I H W E I S E  in das Eigentum der Feuerwehr. Bei Entfall der Voraussetzung des Tauchers ist die leihweise übergebene Wasserdienstausrüstung ausnahmslos im Landesfeuerwehrverband Steiermark abzugeben! Sämtliche Wartungs-, Reparatur-, und Instandhaltungsmaßnahmen sind durch die Feuerwehr zu tragen. Gewährleistungs- und Garantieansprüche sind direkt mit dem Lieferanten abzuwickeln.  Altgeräte sind bei der Übergabe der Neugeräte ausnahmslos abzugeben.                                                                                                                                                                                                                                      Die Tauchausrüstungen dienen ebenso zur Erfüllung der überörtlichen Aufgaben. Einsatzbereich ist grundsätzlich das gesamte Bundesland. \n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"………………………..…………………………………………..",null,null,null,"………………………..………………………………………….."]
[null,"Der Schriftführer",null,null,null,"Der Feuerwehrkommandant"]
[null,null,null,null,null,"………………………..………………………………………….."]
[null,null,null,null,null,"Datum"]
[]
[]
[]
[null,"………………………..…………………………………………..",null,null,null,"………………………..………………………………………….."]
[null,"Der Bereichswasserdienstbeauftragte ***",null,null,null,"Der Bereichsfeuerwehrkommandant"]
[null,null,null,null,null,"………………………..………………………………………….."]
[null,null,null,null,null,"Datum"]
[]
[null,"Stellungnahme des LSOB:"]

{"sheet":"Seite 2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,4],[26,6,27,6],[1,2,1,4],[4,1,4,6],[5,2,5,4],[7,1,15,1],[22,1,23,1],[22,2,22,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[10,2,10,4],[15,2,15,4],[9,2,9,4],[11,2,11,4],[29,2,29,4],[31,1,33,1],[31,2,31,4],[26,2,26,4],[17,1,20,1],[17,2,18,4],[20,2,20,4],[25,1,25,6],[26,1,27,1],[19,2,19,4],[27,2,27,4]]}
[]
[null," LFV Steiermark","nähere Details - Produktbeschreibung",null,null,null,"Vermerk"]
[null,null,"Hersteller / Type"]
[]
[null,"3.1 Ausrüstung eines Feuerwehreinsatztauchers"]
[null,"3.1.a  Presslufttauchgerät nach ÖNORM EN 250","15 l Stahlflasche, TÜV Stempel Österreich, Flaschenkennzeichnung nach EN 1089 - Flaschenschulter geviertelt; inkl. TAG-Ventil (Fa. Aqualung) nach EN 144, Standfuß, Schutznetz und Tragegriff)",null,null,false]
[]
[null,"3.1.b\nAtemregler nach ÖNORM EN 250 mit Konsole","Haupt-Atemregler bestehend aus:                                                                                                          -Druckminderer (1. Stufe), membrangesteuert; 300bar Anschlußgewinde, Kaltwasserausführung,                                                                                                                               -Lungenautomat (2. Stufe), pneumatisch entlastete und balancierte 2. Stufe inkl. 75 cm MILFLEX Mitteldruckschlauch"]
[null,null,"AQUALUNG / APEKS XTX 100/200 DIN",null,null,false]
[null,null,"Alternative Luftversorgung bestehend aus:                                                                                                          -Druckminderer (1. Stufe), membrangesteuert; 300bar Anschlußgewinde,  Kaltwasserausführung,                                                                                                                               -Lungenautomat (2. Stufe), pneumatisch entlastete und balancierte 2. Stufe inkl. 120cm MILFLEX Mitteldruckschlauch Ausführung \"gelb\", inkl. Halterung für Oktopussystem"]
[null,null,"AQUALUNG / APEKS XTX 40",null,null,false]
[null,null,"Druckminderer"]
[null,null,"APEKS DS 4 DIN",null,null,false]
[null,null,"XTX 200 DIN",null,null,false]
[null,null,"Konsole bestehend aus: UW-Kompass, Finimeter u. analogen Tiefenmesser, mit MIFLEX Hochdruckschlauch"]
[null,null,"SUUNTO / CB 3er Konsole",null,null,false]
[]
[null,"3.1.c\nKombiniertes Tarier- u. Rettungsmittel (Jacket) nach ÖNORM EN 12628 - Einzelkomponenten","Jacket - inkl. 75 cm MIFLEX Mitteldruckschaluch, DIN-Anschluß am Jacket, Fabrikat: SUBAPRO MASTER JACKET",null,null,false,"Größe: L"]
[null,null,null,null,null,false,"Größe: XL"]
[null,null,"SCUBAPRO MASTER JACKET",null,null,false,"Größe: XXL"]
[null,null,"Notflasche aus Aluminium mit DIN-Anschluss inkl. Flaschkennzeichnung -geviertelt  und TÜV Österreich"]
[]
[null,"3.1.d  Tauchcomputer","Computerüberwachte Tauchgangsplanung und Berechnung Tauchcomputer mit Drucksensor (schlauchlos)"]
[null,null,"SCUBAPRO G2",null,null,false]
[]
[null,"3.1.1 Trockentauchanzug je nach Erfordernis"]
[null,"3.1.1a Trockentauch- anzug (TTA)","Trockentauchanzug (Maß wird abgenommen) aus schnittfesten Trilaminat",null,null,null,"Größe wird durch Lieferanten  ermittelt"]
[null,null,"URSUIT TTA Cordura RedQ / BZ",null,null,false]
[]
[null,"3.1.1b Unterzieher zu TTA","Unterzieher",null,null,false,"Größe wird durch Lieferanten  ermittelt"]
[]
[null,"3.1.1c Handschuhsystem","Handschuhsystem für Trockentauchanzug"]
[null,null,"SiTech (Stecksystem)",null,null,false]
[null,null,"RoLock (Bajonettverschluss)",null,null,false]